**Паспорт доступности социально значимого объекта для инвалидов и иных маломобильных групп населения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛАОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ГОРОД СПОРТА" |
| Адрес | 606044 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ. ДЗЕРЖИНСКЖелнинское шоссе 4 |
| Количество зданий и сооружений, эксплуатируемых учреждением | 1 |
| Количество зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное юридическое наименование объекта | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛАОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ГОРОД СПОРТА" |
| Адрес объекта | 606044 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ. ДЗЕРЖИНСКЖелнинское шоссе 4 |
| Муниципальный район, городской округ | г. Дзержинск |
| Форма собственности объекта (государственная, муниципальная, частная) | Муниципальная |
| Вид деятельности | Деятельность по предоставлениюпрочих мест для временного проживания |
| Пользователь объекта | Г МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛАОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ГОРОД СПОРТА" |
| Основания пользования | право оперативного управления на объекты |
| Размещение объекта | Отдельно стоящее здание (кол-во этажей) | Пристроенное здание (кол-во этажей) | Номер этажа в здании  |
| 3 этажа | - | 1 |
| Год постройки объекта/ последнего капитального ремонта | 1946г. / 2013 г. |
| Объем предоставляемых услуг (количество обслуживаемых посетителей/ день, проходимость) | 16 коек |
| Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов |
| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Единица измерения | Норматив по доступности, установленный для инвалидов | Фактическое состояние, наличие | Оборудование (ремонт) элемента объекта |
| Произведено  | Планируется  |
| **Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)** |
| Крыльцо или входная площадка |
| Высота площадки | С,Г | см | Норматив не установлен | наличие 39 см | 2013 | - |
| Габариты площадки: ширина х глубина | К | см | Не менее 220х220 | наличие 283\*350 | 2013 | - |
| Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см | К, ОДА, С |  | наличие | нет | - | - |
| Нескользкое покрытие | К, ОДА, С |  | наличие | наличие | 2013. | - |
| Навес | К, ОДА |  | наличие | наличие | 2013 | - |
| Лестница наружная |
| Нескользкое покрытие | К, ОДА, Г |  | Наличие | наличие | 2013 | - |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу | С | см | 60 | НетПланируется установка в 2023г. | - | - |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | С |  | Наличие | НетПланируется установка в 2023г. | - | - |
| Поручни с двух сторон | ОДА |  | Наличие | Наличие | - | - |
| На высоте | ОДА, С | см | 70,90 |  | - | - |
| Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | ОДА, С | см | Не менее 30 | Наличие | - | - |
| Пандус наружный |
| Ширина марша | К | см | Не менее 100 | наличие 100 см | 2020 | - |
| Уклон (угол наклона) | К | % | Не более 8% | более 8 град. | 2020  | - |
| Высота одного подъема  | К | см | Не более 80 | 39  | 2020 | - |
| Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |  |
| внизу | К | см | Не менее 150х150 | наличие не менее 150\*150 | 2020  | - |
| Промежуточная с поворотом направления движения | К | см | Не менее 150х150 | нет | - | - |
| Поручни у пандуса с двух сторон |
| На высоте | К | см | 70 | 92 | - | - |
| На высоте | ОДА | см | 90 | 131 | - | - |
| Горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, ОДА | см | Не менее 30 | Наличие | - | - |
| Нескользкое покрытие | К, ОДА |  | наличие | Наличие | - | - |
| Тамбур |
| Габариты: глубина х ширина | К | см | Не менее 220х180 | - | - | - |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | К, Г, С, ОДА |  | наличие | Р  | 2020. | - |
| Ширина проема в свету | К | см | Не менее 90 | наличие не менее 90 см | 2020 | - |
| Высота порога наружного, внутреннего | К | см | Не более 2,5 | - | 2020. | - |
| **Пути движения** |
| Коридоры/холлы |
| Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | см | Не менее 120 | 80-120 см | 2013г. | - |
| Разворотные площадки | К | см | Не менее 30 150х150 | наличие 100\*150 | 2013 г. | - |
| Лестничные марши (в зоне оказания услуги) |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу | С | см | 60 | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Контрастная окраска крайних ступеней | С |  | Наличие | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Поручни с двух сторон | ОДА, С |  | наличие | - | - | - |
| На высоте | ОДА, С | см | 70 | - | - | - |
| Горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, Г, С, ОДА |  | Наличие | - | -. | - |
| Лифт пассажирский в зоне оказания услуги |
| Кабина |  |  |  | - | - | - |
| габариты (глубина х ширина) | К | см | Не менее 140х110 | - | - | - |
| ширина дверного проема | К | см | Не менее 90 | - | - | - |
| поручни | ОДА |  | Наличие | - | - | - |
| световая и звуковая информация в кабине лифта | С |  | Наличие | - | - | - |
| **Зона обслуживания** |
| Обслуживание через окно/прилавок |  | Кол-во окон/ прилавков (ед) | - | окно | - | - |
| высота рабочей поверхности | К | см | 80-110 | 100 | - | - |
| габариты зоны обслуживания | К | см | Не менее 90х150 | 100х150 | - | - |
| Обслуживание в кабинетах |
| Ширина проема двери в свету | К | см | Не менее 90 |  | 2020. | - |
| Зона для кресла-коляски | К | см | Не менее 150х150 |  | - | - |
| Обслуживание в зале |
| Ширина прохода | К | см | Не менее 150х150 | не менее 150\*150 | 2013 | - |
| Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | см | 80-110 | - | - | - |
| Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | К, ОДА | Кол-во |  | Актовый,спортивный | 2020. | - |
| Доля мест для колясочников | К | % | Не менее 2 |  | - | - |
| Ширина прохода к месту для колясочников | К | см | Не менее 120 | - | - | - |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | шт. | Не менее 1 | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| **Санитарно-бытовые помещения** |
| Санузел |
| Знак доступности помещения | К, ОДА |  | наличие | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Ширина дверного проема | К | см | Не менее 90 | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью | С | см | 30 | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Раковина |
| Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | К | См | Не менее 130х85 |  | - | - |
| Высота раковины | К | см | 75-85 | 85 | - | - |
| Кабины |
| Количество кабин | К, ОДА | ед. | Не менее 1 | 5 | - | - |
| Ширина дверного проема | К | см | Не менее 90 | - | - | - |
| Габариты (минимальные глубина х ширина) | К | см | Не менее 180х165 | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Опорные поручни | К, ОДА |  | Наличие | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | К | см | Не менее 80х120 | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Средства информации и телекоммуникации |
| Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С |  | наличие | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| надписи | С, Г |  | наличие | Планируется установка в 2023г. |  | - |
| Размещение на высоте | К, С, Г | см | Не более 160 |  |  | - |
| Высота прописных букв | С | см | Не менее 7,5 |  |  |  |
| Освещенность  | С |  | Наличие | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Указатели, пиктограммы: |  |  |  | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| размещение на высоте | К, С | см | Не более 200 |  | - | - |
| высота прописных букв | С | см | Не менее 7,5 |  | - | - |
| освещенность | С |  | наличие |  | - | - |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги | С |  | Наличие |  | - | - |
| высота размещения | С | см | 60-110 |  | - | - |
| маркировка кабинетов приема со стороны ручки | С |  | наличие |  | - | - |
| на кнопках управления лифта | С |  | наличие |  | - | - |
| на поручнях лестниц | С |  | наличие |  | - | - |
| на кабинах санитарно-бытовых помещений |  |  | наличие |  | - | - |
| Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | шт. | Наличие |  | - | - |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | Шт. | Наличие |  | - | - |
| Речевые информаторы и маяки | С | Шт. | Наличие |  | - | - |
| Иные средства информирования | К, ОДА, С, Г | Шт. | Наличие |  | - | - |
| **Прилегающая территория объекта** |
| Вход на территорию |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, ОДА, С | см | Не менее 90 | 130см | 1946 г. |  |
| Знак доступности учреждения | К, ОДА, С, Г |  | наличие | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Парковка для посетителей |
| Расстояние до входа в здание | К, ОДА | м | Не более 50 | 100 | - | - |
| Доля машино-мест для инвалидов | К, ОДА | % | Не менее 10%, но не менее 1 места | 30% | - | - |
| Размер места со специальным знаком | К | см | 350Х350 | Планируется установка в 2023г. | - | - |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание |
| Ширина движения полосы | К, ОДА | см | Не менее 180 | 250 | 1946. | - |
| Указатели направления движения | К, ОДА, Г | см | наличие | Планируется установка в 2023г. |  | - |
| Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью | К, ОДА | см | 4 | нет | - | - |